**Технологическая карта выполнения изделия**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик | Горбушина Алёна Анатольевна |
| Название изделия | «Серебряный цветок» |
| Наименование техники | Работа с фольгой. |
| Расходные материалы необходимые для работы (из расчета на 1 человека) | * Фольга * Линейка |
| Ссылка на видеозанятие | <https://rutube.ru/video/private/e350bdb528fc3695f3b37d603d61bb7b/?p=mwIk73OdWQ-2gVrEtMx4bw> |

**Операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Последовательность выполнения** | **Изображение** | **Материалы, оборудование, инструменты и приспособления** |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| Подбор инструментов и материалов для работы |  |  | Фольга;  линейка |
| 1. **Подготовка и соединение деталей изделия** | | | |
| Выполнение (подготовка) деталей в соответствии с эскизом | Для начала нам необходимо с помощью линейки аккуратно отделить фольгу для деталей: 6 полосок шириной 4 см для лепестков, 2 прямоугольника шириной 10 см для сердцевины и стебля и полоса шириной 5 см для соединения лепестков со стеблем. |  | Фольга;  линейка |
| Сейчас берем полоски для лепестков и формируем из них жгутики. Сначала полоску аккуратно сминаем, а потом также аккуратно скручиваем. Таких деталей должно быть 6. |  | Фольга |
| У получившихся жгутиков скручиваем концы, формируя уже сами лепестки. Лепесточков должно получиться также 6. Смотрите, чтобы они были одинакового размера: если один из них получается больше, то его можно подкрутить. |  | Фольга |
| Далее соединяем все лепестки по парам и также скручиваем их концы. Должно получиться 3 пары |  | Фольга |
| Теперь приступаем к сердцевинке. Для неё берем прямоугольник шириной 10 см, складываем пополам и с места сгиба сминаем фольгу, формируя шарик. Обратите внимание: нужно оставить после шарика-сердцевинки хвостик, для соединения деталей. |  | Фольга |
| Далее из оставшегося прямоугольника делаем стебелёк. Также, как и для лепестков, осторожно сминаем и скручиваем плотный жгутик. |  | Фольга |
| Его мы соединяем с шариком при помощи оставшегося у него хвостика. Свободную фольгу крепко обматываем вокруг стебля, таким образом скрепляя детали. |  |  |
| Осталось присоединить лепесточки. Их мы обкручиваем вокруг стебля у сердцевинки, придерживая пальцами, чтобы они не распались. И с помощью оставшейся детали-полоски мы аккуратно фиксируем эти лепесточки, буквально прикручивая их к стеблю. |  | Фольга |
|  | Поправьте лепесточки, чтоб они не наслаивались друг на друга. |  |  |
| Проверка качества работы (самооценка), корректировка (при необходимости) | Работа выполнена качественно: фольга не порвана, лепестки ровные, стебель удерживает цветок. | | |