**Приложение 2**

**Технологическая последовательность пошива блузки**

1. Окончательная отделка блузки.
2. Обработка плечевых швов.
3. ВТО. Проверка качество.
4. Обработка складок на детали переда.
5. Обработка боковых швов.
6. Соединение рукава с проймой изделия.
7. Обработка среднего шва спинки.
8. Обработка вытачек.
9. Обработка горловины.
10. Обработка рукавов.
11. Обработка низа изделия.
12. Проверка наличия деталей кроя.

Ответ:

1. 12. Проверка наличия деталей кроя.
2. 4. Обработка складок на детали переда.
3. 8. Обработка вытачек.
4. 7. Обработка среднего шва спинки.
5. 2. Обработка плечевых швов.
6. 5. Обработка боковых швов.

Ответ:

Обработка горловины